***************************************************************
                   LK IHC Control version 3.0
***************************************************************
Copyright © Schneider Electric Danmark, 2000-2017

Denne readme fil indeholder de seneste informationer om LK IHC Control softwaren. 

Du kan også finde de seneste nyheder på Lauritz Knudsen's hjemmeside http://www.lk.dk.

Indhold:
========
1. INSTALLATION
   1.1 Installations tips
   1.2 Opdatering af firmware i LK IHC Control Controller

2. VIGTIGT AT VIDE
   2.1 Væsentligste nyheder i forhold til version 2.8
   2.2 Væsentligste fejlrettelser i forhold til version 3.4
   2.3 Kompatibilitet
   2.4 Begrænsninger
   
---------------------------------------------------------------
AFSNIT 1. INSTALLATION
---------------------------------------------------------------

1.1 Installations tips
-----------------------
1) Ved installation luk så mange andre programmer som muligt når softwaren installeres.
2) Ved installation på Windows 7 eller nyere skal man have administrator rettigheder på PC'en.

1.2 Opdatering af firmware i LK IHC Controller
-------------------------------------------
LK IHC Controller skal være opdateret med firmware version 3.3.5 eller nyere.
LK IHC Controller firmware kan findes på www.lk.dk.

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 2. VIGTIGT AT VIDE
---------------------------------------------------------------

2.1 Væsentligste nyheder i forhold til version 2.8
---------------------------------------------------
1) SD kort til logning og backup
2) Reset knap på front til genstart så man undgår at skulle reboote controlleren. 
3) WiFi kommunikation via dongle (ekstraudstyr). På controllerens underside kan monteres en USB WiFi dongle, Så kan Controlleren forbindes til et trådløst netværk.
4) Nem udskiftning til ny controller fra controller 3. IHC systemet linker IHC Wireless komponenter automatisk
5) Mulighed for at knyttet controlleren til 2 netværk
6) Opdatering af controllerens firmware via LAN. Du behøver ikke længere at have en USB forbindelse for at opdatere firmwaren.
7) Besked når batteriniveauet for en IHC Wireless komponent bliver lavt.
8) Ny indgang for pulstællere (S0) til f.eks forbrugsmållere.
9) Helligdage som bliver opdateret online.
10) Beregninger med kommatal og division og multiplikation.
11) IHC Controller 3.0 understøtter SSL krypteret email.


2.2 Væsentligste fejlrettelser i forhold til version 2.8
---------------------------------------------------------
1) Stabilitet er forbedret med ny Linux og software opdatering


2.3 Kompatibilitet
-------------------
1) Projektfiler fra LK IHC Visual 3.0 er ikke kompatible med version 2.00 og 2.01
2) Projektfiler og funktionsblok-biblioteker fra LK IHC Visual version 1.x er ikke kompatible
3) Projektfiler fra LK IHC Viewer version 1.x er ikke kompatible


2.4 Begrænsninger
------------------
1) Bemærk at USB forbindelse kun er understøttet på Windows 7 eller nyere.


Copyright © Schneider Electric Danmark, 7. august 2017
