***************************************************************
                    IHC Visual version 1.32
***************************************************************
Copyright (c) LK as, 2000-2003

Denne readme fil indeholder de seneste informationer om IHC Control softwaren. Du kan også finde de seneste nyheder på LK's hjemmeside http://www.lk.dk.

Indhold:
========
1. INSTALLATION
   1.1 Installations tips.
   1.2 Opdatering af firmware i IHC Controller.
   1.3 Filer tilrådighed på CD'en.
2. VIGTIGT AT VIDE
   2.1 Forbedringer i version 1.32
   2.2 Forbedringer i version 1.31
   2.3 Forbedringer i version 1.30
   2.4 Kompatibilitet
   2.5 Begrænsninger

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 1. INSTALLATION
---------------------------------------------------------------
1.1 Installation tips
---------------------

1) Ved installation luk så mange andre programmer som muligt når softwaren installeres.
2) Ved installation på Windows NT 4 og Windows 2000 skal man have administrator rettigheder på PC'en.
3) Af installer de tidligere versioner af IHC Visual og IHC Firmware Loader før de nye versioner installeres.
4) Ved installation på windows 95 og windows 98 som ikke har DCOM installeret, skal installationen køres igennem 2 gange. 
   Det sker på følgende måde :først installeres IHC Visual og man bliver bedt om at genstarte PC’en. 
   Når PC’en starter igen vil IHC Visual installationsprogrammet automatisk starte igen, følg instruktionerne og installationen er afsluttet.

1.2 Opdatering af firmware i IHC Controller
-------------------------------------------

Hvis IHC Control v1.32 ikke leveres sammen med IHC Controller skal Controlleren opdateres med ny firmware inden IHC Control v1.32 kan benyttes. Programmet IHC Firmware Loader kan benyttes til at checke firmware versionen i IHC Controller samt eventuelt opdatere til den nye firmware version 0.1.5.0. eller senere.

1.3 Øvrige filer tilrådighed på CD'en
-------------------------------------
På IHC Control CD'en ligger der følgende filer og kataloger som ikke optræder i installationsmenuen.

\DK\IE401\IE4SETUP.EXE
Der skal som minimum være installeret Internet Explorer 4.01 inklusiv Service Pack 2 for at IHC Visual fungerer korrekt.

\DK\VISUAL\PDF\IHCVISUAL.PDF
Introduktionen af HTML help til IHC Visual i PDF format.

\DK\VISUAL\DISK1...
Giver mulighed for at installerer IHC Visual ved hjælp af 3.5" disketter på PC'er uden CD-ROM drev.

\DK\FIRMWARE\PDF\IHCFIRMWARELOADER.PDF
HTML help til IHC Firmware Loader i PDF format.

\DK\FIRMWARE\DISK1...
Giver mulighed for at installerer IHC Firmware Loader ved hjælp af 3.5" disketter på PC'er uden CD-ROM drev.

\DK\TERMIHC
TermIHC programmet TERMIHC13CDK.EXE samt tilhørende IHC Manual IHC104DK.PDF i PDF format. Desuden forefindes også IHC-BUSlink Manual BUS103DK.PDF i PDF formatet.

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 2. VIGTIGT AT VIDE
---------------------------------------------------------------
2.1 Forbedringer i version 1.32
-------------------------------

Gem af noter til in og output moduler rettet. 
Gem af projektfil på Diskette rettet.
Denne opdatering retter en fejl, hvor IHC Visual går ned ved højre-klik med musen. Fejlen opstår efter at brugeren har højre-klikket på en speciel Indgang og valgt <Kopier>. 
Alarmblokke er fejlrettet og opdateret med notefelter.

2.2 Forbedringer i version 1.31
-------------------------------

Der er rettet en fejl, så der ikke fås "blå skærm" ved nedlukning af IHC Visual under Windows 98.

2.3 Forbedringer i version 1.30
-------------------------------

Alarm afsnittet er blevet forbedret med logfunktion og blinkfunktion, samt nye blokke til LK´s Kodetastatur. 
Ligeledes er det nu muligt at opholdet sig i zonen, med en aktiv skalsikring via magnetkontakter.
Hvis der anvendes et gammel LK´s tastatur (CT2000) eller status tryk, skal der indsættes en "kort puls" funktionsblok imellem funktionsblokkene, da flere af dem nu kører med puls.
Hvis der anvendes en (NC) Alarm PIR anbefales det at anvende Inputmodul 24/3mA sammen med disse PIR samt ved magnetkontakter p.g.a strømforbrug. 
Det anbefale at anvendes PIR 120C 12V til alarmfunktion samt at anvendes de funktionsblokke der ligger i underbibloteket "IR 120C 12V".
Sikkerhedsblokken til røg, gas, vand og el findes nu i en udgave med logfunktion, samt at begge udgaver af sikkerhedsblokken nu understøtter at lydgiverne indendørs kun er aktive så længe der er røg eller gas ved sensoren.

Funktionsblokkene til persienne- og jalousistyring er revideret samt udvidet. Det drejer sig om funktionsblokkene 3.1.a, 3.2, 4.12 og 4.13.

Mange af ur funktionsblokkene gemte unødvendigt tænd- og sluktidspunkterne ved strømsvigt i de 256 Byte EEPROM der herved let blev fyldt op. Derfor er alle ur funktionsblokkene ændret så tænd-/sluktidspunkterne ved strømsvigt ikke gemmes i EEPROM'en. Hvert tidspunkt fylder 4 bytes.

Funktionsblok programmering er nu udvidet med et case program, så det er nemmere at håndtere flere tilstande som input til et program. For at oprette en case trækkes en variabel til en kommandogruppe.

Det er blevet nemmere at forbinde flere udgange til en funktionsblok, f.eks. i forbindelse med sluk alt. Det er nu mulig at trække fra en udgang til et output modul, hvorved alle udgange forbindes.

Hvis notefeltet for variablene indgange og udgange under egenskaber udfyldes kan det ses direkte i installationsvinduet.

Loggen under simulering har nu fået endnu en filterfunktion, så det kan bestemmes hvilke variable der skal skrives i loggen. Desuden kan loggen gemmes i en logfil.

Funktionaliteten er udvidet i programmeringsvinduet, idet det nu er muligt at få en hændelse når blot en variabel tilskrives værdi eller når en variabel skifter værdi.

Det er nu udvidet med en ny link mulighed, kaldet dobbelt link. Denne link mulighed gør det er enklere at holde flere funktionsblokke synkroniseret, f.eks. hvis man har flere blokke på samme fysiske udgang.

Simuleringen er blevet opdelt i to menu punkter, således at der nu er et menupunkt for simulering kun på PC samt et menu punkt for installationssimulering, dvs. hvor den fysiske installation medgår i simuleringen.

Det er nu muligt at indlægge sine egne tekster for en del note felter. F.eks. nye komponent typer. Se under menupunktet dokumentation.

Funktionsblokke med PIR og Timerfunktion må ikke forbindes til slukalt blokken via dobbeltlink, da der så vil blive udført et slukalt på blokken ved timerudløb i PIR blok

IHC Visual er blevet udvidet med en automatisk backup funktion, som med jævne intervaller gemmer en kopi af projektet. Dette er nyttigt f.eks. ved strømsvigt.

IHC Service program til aftestning og fejlfinding af en IHC installation (se afsnit 1.3).

Programmerne kan også køre under Windows XP.

2.4 Kompatibilitet
------------------
IHC Visual version 1.32 er bagud kompatibel, dvs. der kan indlæses projekter, funktionsblokke og funktionlinks fra tidligere versioner af IHC Visual. Dog skal backup af IHC Projektet benyttes hvis der er anvendt IHC Visual 1.0, da IHC projektet ikke kan hentes i IHC Controlleren. Projekter, funktionsblokke og funktionlinks der er udviklet ved hjælp af IHC Visual version 1.32 kan ikke læses af tidligere versioner af IHC Visual. 

2.5 Begrænsninger
-----------------
IHC Visual understøtter stadigvæk de 158 ind- og udgange for IHC-BUSlink Master, men de 32 interne ind- og udgange som typisk blev benyttet af IHC-BUSlink Master til sammenkoblingsprogrammering understøttes ikke længere.

Ved opdatering af firmwaren bliver alle udgangene nulstillet. Vær opmærksom på at eksternt udstyr evt. skal genstartes, som f.eks. gasfyr med påmonteret gasmagnetventil.

Desuden nulstilles alle tællerværdier i IHC Controlleren, så en forbrugstæller skal aflæses inden opdateringen af firmwaren. Værdierne kan overføres ved at indsætte dem i det nye IHC projekt.

IHC Visual, IHC Firmware Loader og IHC Service kan ikke længere afvikles under Windows 95 og Windows 95 OSR 2.
