Guide des paramètres de communication

Ce guide décrit :
- les modes de marche spécifiques à la communication (graphe d'état),
- l'interaction entre la communication et la commande locale,
- les paramètres de commande, de consigne, et de surveillance, avec des éléments spécifiques pour une utilisation à travers un bus ou un réseau de communication,
Il ne comporte pas les paramètres de réglage et de configuration du variateur, qui sont contenus dans le fichier "Excel" fourni en annexe.

L’ensemble des paramètres est regroupé dans un fichier "Excel" fourni en annexe, avec les données suivantes :
- code,
- nom,
- adresses : logique, CANopen, INTERBUS, DeviceNet,
- catégorie,
- accès en lecture / écriture,
- type : numérique signé, numérique non signé, etc...
- unité,
- réglage usine,
- valeur mini,
- valeur maxi,
- affichage sur terminal graphique et terminal intégré "7 segments",
- menu concerné.
Ce fichier offre la possibilité de trier et de classer les données selon tout critère choisi par l’utilisateur. 